**4.2 Основные технико-экономические показатели генерального плана поселения, городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N п/п  | Наименование показателя  | Единица измерения  | Сельское поселение | с. Новый Каинлык | д. Старый Каинлык | д. Бурнюш | д. Киргизово | д. Новый Татыш | д. Янгузнарат | д. Купарбаш | д. Шариповского участка |
|  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  | Современное состояние  | Расчетный срок  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | **I.**  | **Территория**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | Общая площадь земель в границах муниципального образования  | га/тыс.га | 1054810,55 | 1054810,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.  | Общая площадь земель в границах населенных пунктов (по каждому населенному пункту) | га/тыс. га | 376,60,38 | 651,50,65 | 115,2, | 173,5 | 29,0 | 55,0 | 50,4 | 125,5 | 40,4 | 82,5 | 43,2 | 55,0 | 54,6 | 79,5 | 26,3 | 46,0 | 17,5 | 34,5 |
|  | 3.  | Общая площадь земель в границах  | га  | 308,67 | 598,48 | 94,1 | 157,9 | 33,25 | 51,58 | 34,6 | 101,0 | 30,84 | 82,5 | 27,8 | 47,4 | 50,1 | 79,5 | 21,5 | 44,1 | 16,48 | 34,5 |
|  |  | застройки (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту) в том числе:  | %  | 82 | 92 | 82 | 91 | 100 | 94 | 68 | 80 | 76 | 100 | 64 | 86 | 92 | 100 | 82 | 96 | 94 | 100 |
|  | 3.1.  | жилая зона в том числе:  | га  | 226,8 | 415,8 | 61,4 | 104,5 | 21,0 | 40,3 | 29,3 | 65,0 | 25,6 | 59,5 | 23,6 | 35,0 | 34,2 | 51,0 | 17,9 | 32,0 | 13,8 | 28,5 |
|  |  |  | % от общей площади земель в установленных границах  | 60 | 64 | 53 | 60 | 72 | 73 | 58 | 52 | 63 | 72 | 55 | 64 | 63 | 64 | 68 | 70 | 79 | 82 |
|  | 3.1.1.  | зона многоэтажной жилой застройки  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2.  | зона жилой застройки средней этажности  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.3.  | зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания/за границами населенного пункта | га  | 226,83,5 | 415,8 | 61,43,5 | 104,5 | 21,0 | 40,3 | 29,3 | 65,0 | 25,6 | 59,5 | 23,6 | 35,0 | 34,2 | 51,0 | 17,9 | 32,0 | 13,8 | 28,5 |
|  |  |  | %  | 60 | 64 | 53 | 60 | 72 | 73 | 58 | 52 | 63 | 72 | 55 | 64 | 63 | 64 | 68 | 70 | 79 | 82 |
|  | 3.1.4  | зона индивидуальной жилой застройки сезонного проживания  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.5  | зона временной жилой застройки | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6.  | зона мобильного жилья  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.7  | иные жилые зоны  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.  | общественно-деловая зона  | га  | 6,56 | 28,3 | 3,8 | 12,1 | 0,64 | 1,78 | - | 3,0 | 0,84 | 4,1 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,08 | 0,4 |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.1.  | зона административно-делового назначения  | га  | 2,87 | 23,4 | 1,0 | 5,0 | 0,55 | 1,7 | - | 3,0 | 0,04 | 3,1 | 0,2 | 0,9 | 0,5 | 4,3 | 0,5 | 0,9 | 0,08 | 0,4 |
|  |  |  | %  | 0,8 | 3,6 | 0,9 | 2,9 | 1,9 | 3,1 | - | 2,4 | 0,1 | 3,8 | 0,5 | 1,6 | 0,9 | 5,4 | 1,9 | 2,0 | 0,5 | 1,2 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 3.2.2.  | зона детских садов, школ | га  | 3,69 | 4,8 | 2,8 | 3,0 | 0,09 | 0,08 |  |  | 0,8 | 1,0 |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |
|  |  |  | %  | 1,0 | 0,7 | 2,4 | 1,7 | 0,3 | 0,2 |  |  | 2,0 | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  | 3.2.3.  | зона общественно-коммунального назначения  | га  |  | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  | 0,6 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.  | производственная зона  | тыс га (га) | 3,91 | 0,62 (2,1) | 2,26 | 1,8 | 0,01 | - | - | - | 0,5 | 0,3 | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1.  | зона промышленности, коммунальные объекты | тыс га (га) | 0,05 | 0,05(0,3) | 0,3 |  | 0,01 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  | 0,5 | 0,5 | 0,3 |  | 0,03 |  |  |  | 0,7 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.2.  | зона свалок, скотомогильников | га  | (0,2) | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  | (0,5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.3.  | зона кладбищ | га  | (3,0) | (1,8) | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  | (0,8) |  | 1,5 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.  | зона инженерной инфраструктуры  | га  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.  | зона транспортной инфраструктуры  | тыс га (га) | 0,26(51,6) | 0,19(119,3) | 21,22,0 | 39,0 | 4,9 | 7,9 | 5,3 | 26,5 | 3,0 | 14,4 | 4,0 | 5,5 | 14,2 | 14,2 | 3,1 | 6,7 | 2,6 | 5,1 |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.1.  | зона внешнего транспорта (дорог в полосе отвода) | га  | 0,26(6,7) | 0,37 | 6,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 2,5 | 3,5 | 5,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.4.  | зона улично-дорожной сети  | га  | (51,62,0) | (119,3) | 14,52,0 | 39,0 | 4,9 | 7,9 | 5,3 | 26,5 | 3,0 | 14,7 | 4,0 | 5,5 | 14,2 | 14,2 | 3,1 | 6,7 | 2,6 | 5,1 |
|  |  |  | %  | 14 | 18 | 12,5 | 22 | 9 | 14 | 10,5 | 21 | 7 | 18 | 9 | 10 | 26 | 18 | 12 | 15 | 15 | 15 |
|  | 3.6.  | рекреационные зоны  | тыс га (га)  | 0,01 | 0,8(36,1) |  | 0,5 |  | 1,6 |  | 6,5 |  | 4,2 |  | 6,0 |  | 10,0 |  | 3,8 |  | 0,5 |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.1.  | зона мест общего пользования (зеленые насаждения общего пользования) | тыс га (га)/га | - | 0,02 (36,1)36,7 |  | 0,5 |  | 1,6 |  | 9,5 |  | 4,2 |  | 6,0 |  | 10,0 |  | 3,8 |  | 0,5 |
|  |  |  | %  |  | 0,2 |  | 0,3 |  | 3,0 |  | 7,6 |  | 5 |  | 1 |  | 12,5 |  | 8 |  | 1,5 |
|  | 3.6.2. | зона городских (сельских) природных территорий (лесо-, лугопарки, зеленый пояс) | тыс га (га) | - | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.6.3.  | зона объектов рекреации | тыс га (га) | 0,01 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 0,1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.  | зона сельскохозяйственного использования в том числе:  | тыс га (га)/га | 5,99(11,4) | 4,55 | 4,5 |  |  |  |  |  | 0,9 | - | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.1.  | зона сельскохозяйственных угодий  | тыс га (га)/га | 5,95(6,0) | 4,5 |  | - |  |  |  |  |  |  | 6,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 57 | 43 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.2.  | зона животноводства (объекты сельскохозяйственного назначения) | тыс га (га)  | 0,04(5,4) | 0,05 | 4,5 | - |  |  |  |  | 0,9 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 0,4 | 0,5 | 4,0 |  |  |  |  |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.7.3.  | иные зоны сельскохозяйственного назначения  | га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.  | зона специального назначения  | тыс га (га) | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.8.1.  | зона ритуального назначения  | тыс га (га) | 0,01 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 3.8.2.  | зона складирования и захоронения отходов  | га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | З.8.З.  | иные зоны специального назначения  | га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.  | зона лесов,из них | тыс га | 2,92(0,2) | 2,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20,8 |  |  |  |
|  |  |  | % | 27,8 | 26,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.1.  | зона эксплуатационных лесов  | тыс га | 1,64 | 1,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 15,6 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.2.  | зона защитных лесовв том числе  | тыс га (га) | 1,27(0,2) | 1,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
|  |  |  | % | 12,1 | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 |  |  |  |
|  | 3.9.3.  | зона санитарно-защитного озеленения | тыс га (га) |  | 0,09(36,4) |  | 12,8 |  | 3,1 |  | 20,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  | 0,9 |  | 7,4 |  | 5,6 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.4 | зона водоохранного озеленения | тыс га (га) |  | 0,15(0,3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | %  |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.9.5 | зона зеленых насаждений общего пользования | тыс га (га) |  | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | %  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.  | зона акваторий городские (поселковые) акватории  | тыс га (га) | 0,2(0,6) | 0,2(1,6) |  | 0,09 | 0,1 | 1,0 |  |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  | % | 1,9 | 1,9 |  | 0,05 | 0,3 | 1,8 |  |  |  |  | 1,2 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10.1.  | иные зоны акваторий, болота | тыс га (га)  | 0,6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 5,7 | 5,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11.  | зона фонда перераспределения городских (сельских) земель  | тыс га (га) |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11.1.  | зона перспективного освоения резервных территорий (по генеральному плану)  | тыс га (га)  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11.2.  | зона размещения объектов рынка недвижимости  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Иные зоны, в том числе: фонда  | га  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 3.11.4.  | перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II.**  | **Население**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | общая численность постоянного населения (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)  | тыс. чел.  | 1,54 | 1,79 | 0,62 | 0,71 | 0,13 | 0,15 | 0,2 | 0,23 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,1 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
|  | 1.  |  | % роста от существующей численности постоянного населения  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.  | плотность населения  | чел. на га  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.  | возрастная структура населения:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.  | население младше трудоспособного возраста  | чел.  | 349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 3.2.  | население в трудоспособном возрасте  | чел.  | 985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | %  | 56,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | население старше трудоспособного возраста  | чел.  | 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.  |  | %  | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **III.**  | **Жилищный фонд**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | средняя обеспеченность населения Sобщ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)  | м2/чел.  | 20,1 | 33,0 | 19,5 | 30,0 | 19,1 | 30,0 | 15,0 | 30,0 | 17,1 | 30,0 | 20,0 | 30,0 | 27,0 | 50,0 | 28,0 | 50,0 | 21,8 | 30,0 |
|  | 2  | общий объем жилищного фонда  | S общ, тыс. м2  | 30,97 | 59,1 | 12,12 | 21,3 | 2,48 | 4,5 | 3,0 | 6,9 | 2,05 | 4,2 | 2,59 | 4,5 | 3,52 | 8,0 | 2,81 | 5,5 | 2,4 | 4,2 |
|  |  |  | кол-во домов  | 712 | 1020 | 239 | 340 | 63 | 85 | 78 | 130 | 60 | 85 | 72 | 95 | 93 | 135 | 54 | 80 | 53 | 70 |
|  |  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.  | малоэтажная индивидуальная жилая застройка  | S общ., тыс. м2 | 30,97 | 59,1 | 12,12 | 21,3 | 2,48 | 4,5 | 3,0 | 6,9 | 2,05 | 4,2 | 2,59 | 4,5 | 3,52 | 8,0 | 2,81 | 5,5 | 2,4 | 4,2 |
|  |  |  | кол-во домов  | 712 | 1020 | 239 | 340 | 63 | 85 | 78 | 130 | 60 | 85 | 72 | 95 | 93 | 135 | 54 | 80 | 53 | 70 |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 3.  | общий объем нового жилищного строительства  | S общ., тыс. м2 |  | 28,13 |  | 9,18 |  | 2,02 |  | 3,9 |  | 2,15 |  | 1,91 |  | 4,48 |  | 2,69 |  | 1,8 |
|  |  |  | кол-во домов  |  | 30,8 |  | 101 |  | 22 |  | 52 |  | 25 |  | 23 |  | 42 |  | 26 |  | 17 |
|  |  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 47 |  | 43 |  | 44 |  | 56 |  | 51 |  | 42 |  | 56 |  | 49 |  | 43 |
|  |  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.  | малоэтажная индивидуальная жилая застройка  | S общ., тыс. м2 |  | 28,13 |  | 9,18 |  | 2,02 |  | 3,9 |  | 2,15 |  | 1,91 |  | 4,48 |  | 2,69 |  | 1,8 |
|  |  |  | кол-во домов  |  | 30,8 |  | 101 |  | 22 |  | 52 |  | 25 |  | 23 |  | 42 |  | 26 |  | 17 |
|  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
|  | 4.  | общий объем убыли жилищного фонда  | S общ., тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | кол-во домов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе в общем объеме убыли жилищного фонда по типу застройки:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.  | малоэтажная индивидуальная жилая застройка  | S общ., тыс. м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | кол-во домов  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.  | существующий сохраняемый жилищный фонд  | S общ., тыс. м2 | 30,97 | 59,1 | 12,12 | 21,3 | 2,48 | 4,5 | 3,0 | 6,9 | 2,05 | 4,2 | 2,59 | 4,5 | 3,52 | 8,0 | 2,81 | 5,5 | 2,4 | 4,2 |
|  |  |  | кол-во домов  | 712 | 1020 | 239 | 340 | 63 | 85 | 78 | 130 | 60 | 85 | 72 | 95 | 93 | 135 | 54 | 80 | 53 | 70 |
|  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | в том числе в сохраняемом жилищном фонде по типу застройки:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 5.1.  | малоэтажная индивидуальная жилая застройка  | S общ., тыс. м2 | 30,97 | 59,1 | 12,12 | 21,3 | 2,48 | 4,5 | 3,0 | 6,9 | 2,05 | 4,2 | 2,59 | 4,5 | 3,52 | 8,0 | 2,81 | 5,5 | 2,4 | 4,2 |
|  |  |  | кол-во домов  | 712 | 1020 | 239 | 340 | 63 | 85 | 78 | 130 | 60 | 85 | 72 | 95 | 93 | 135 | 54 | 80 | 53 | 70 |
|  |  |  | % от Sобщ. сущ. сохр. жил. фонда  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | **IV.**  | **Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения** (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | объекты учебно-образовательного назначения  | единицы мощностиобъектов социа-льной сферы уч  | 412 | 462 | 164 | 184 | 20 | 20 | 192 | 192 | - | - | 20 | 20 | 16 | 26 |  |  |  | 40 |
|  | 2.  | объекты здравоохранения  | коек/пос/см | -/ 5 100 | 25/ 6 120 | -/20 | 25/20 | - | -/ 1 20 | -/ 1 20 | -/ 1 20 | - | - | -/ 1 20 | -/ 1 20 | -/ 1 20 | -/ 1 20 | -/ 1 20 | -/ 1 20 | - | - |
|  | 3.  | объекты социального обеспечения  | об | 1 | 20 |  | 7 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |
|  | 4.  | спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты  | м2 пл пола | \* | 300 | \* | 90 | \* | 25 | \* | 20 | \* | 25 | \* | 25 | \* | 26 | \* | 20 | \* | 25 |
|  | 5.  | объекты культурно-досугового назначения  | п мест | \* | 3 | 300 | 300 | - | - | 110 | 300 |  |  | 100 | 300 | 100 | 300 |  |  |  | 300 |
|  | 6.  | объекты торгового назначения  | м2 торг пл | 510 | 816 | 387 | 537 |  | 45 |  | 70 | 20 | 45 | 25 | 50 | 72 |  |  | 35 | 6 | 36 |
|  | 7.  | объекты общественного питания | п мест | \* |  | 1 | 25 |  | 10 |  | 10 |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 5 |  | 6 |
|  | 8.  | организации и учреждения управления  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.  | учреждения жилищно-коммунального хозяйства  | об |  | 8 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | 10.  | объекты бытового обслуживания | об | \* | 10 | \* | 4 | \* | - | \* | 1 | \* | 1 | \* | 1 | \* | 1 | \* | 1 | \* | 1 |
|  | 11. | объекты связи  | об | 1 | 4 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.  | объекты специального назначения  | об |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **V.**  | **Транспортная инфраструктура** (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус  | км  | - | 17,0/36,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.  | протяженность основных улиц и дорог (в границах населенного пункта):  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - всего  | км  | 59,4(14,0) | 101,3(30,5) | 3,2 | 6,9 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 3,3 | 4,4 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 1,5 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - поселковых дорог  | км  | 45,4 | 70,8(1,4) | 1,4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - главных улиц  | км  |  | (5,5) |  | 2,4 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,3 |  | 0,7 |  | 0,3 |  | 0,3 |
|  |  | - основных улиц в жилой застройке  | км  | 14,0 | 30,5 | 1,8 | 6,9 | 2,3 | 3,0 | 1,3 | 5,2 | 1,8 | 5,5 | 1,4 | 1,4 | 3,3 | 4,4 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 1,5 |
|  |  | - второстепенных улиц в жилой застройке /за границей населенных пунктов | км  | 14,6 | 30,7/7,6 | 5,8 | 11,0/2,0 | 0,4 | 2,0/5,6 | 1,3 | 4,7 | 0,2 | 2,7 | 0,8 | 1,8 | 5,1 | 6,4 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 2,7 |
|  |  | - проездов  | км  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.  | из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.  | плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 5.  | количество транспортных развязок в разных уровнях  | единиц  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.  | средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец  | мин.  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VI.**  | **Инженерная инфраструктура и благоустройство территории**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | водоснабжение  | куб.м/в сутки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.  | водопотребление  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - всего  | куб.м/в сутки  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды  | куб.м/в сутки  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды  | куб.м/в сутки  | \* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.  | вторичное использование воды  | %  | \* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.  | производительность водозаборных сооружений  | куб.м/в сутки  | \* | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе водозаборов подземных вод  | куб.м/в сутки | \* | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2.  | среднесуточное водопотребление на 1 человека  | л./в сутки на чел.  | \* | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды  | л./в сутки на чел.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.  | протяженность сетей водоснабжения  | км  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - всего  | куб.м/в сутки  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | хозяйственно-бытовые сточные воды  | куб.м/в сутки  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - производственные сточные воды | куб.м/в сутки  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.  | производительность очистных сооружений канализации  | куб.м/в сутки  |  | 273 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.  | протяженность сетей канализации  | км  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.  | электроснабжение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.  | потребность в электроэнергии  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - всего  | кВт.ч./в год  | 775 | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды  | кВт.ч./в год  | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч./в год  | 775 | 895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.  | потребление электроэнергии на 1 чел. в год  | кВт.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: - на коммунально-бытовые нужды  | кВт.ч.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.  | источники покрытия электронагрузок:  | МВт  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.4.  | протяженность сетей  | км  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.  | теплоснабжение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1.  | потребление тепла - всего  |  тыс Гкал/год  | 4,0 | 6,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды  | Гкал/год  | 4,0 | 6,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды  | Гкал/год  | \* | \* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | 8.2.  | производительность централизованных источников теплоснабжения - всего  | Гкал/час  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, ACT) - районные котельные  | Гкал/часГкал/час  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3.  | производительность локальных источников теплоснабжения  | Гкал/час  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4.  | протяженность сетей  | км  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.  | газоснабжение  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1.  | удельный вес газа в топливном балансе города  | %  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.  | потребление газа - всего  | тыс куб.м/год  | 3240,9 | 4590,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на коммунально-бытовые нужды  | млн.куб.м/год  | 3240,9 | 4590,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на производственные нужды  | млн.куб.м/год  | \* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.  | источники подачи газа  | млн.куб.м/год  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.4.  | протяженность сетей  | км  | \* | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.  | связь  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1.  | охват населения телевизионным вещанием  | % от населения  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2.  | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования  | номеров  | 855 | 1162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **VII.**  | **Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта** **в ценах 1991 года** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | всего  | млн.руб.  |  | 51,76 |  | 18,23 |  | 3,88 |  | 6,28 |  | 3,74 |  | 3,83 |  | 7,27 |  | 4,84 |  | 3,58 |
|  |  | в том числе:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - жилищное строительство  | млн.руб.  |  | 10,78 |  | 3,52 |  | 0,77 |  | 1,5 |  | 0,82 |  | 0,73 |  | 1,72 |  | 1,03 |  | 0,69 |
|  |  | - социальная инфраструктура  | млн.руб.  |  | 8,69 |  | 3,13 |  | 0,66 |  | 1,01 |  | 0,62 |  | 0,66 |  | 1,17 |  | 0,81 |  | 0,61 |
|  |  | - производственная сфера  | млн.руб.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - транспортная инфраструктура и благоустройство территории  | млн.руб.  |  | 13,8 |  | 4,98 |  | 1,05 |  | 1,61 |  | 0,98 |  | 1,05 |  | 1,87 |  | 1,28 |  | 0,98 |
|  |  | - инженерное оборудование  | млн.руб.  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - охрана окружающей природной среды  | млн.руб.  |  | 4,7 |  | 1,65 |  | 0,35 |  | 0,57 |  | 0,34 |  | 0,34 |  | 0,66 |  | 0,44 |  | 0,32 |
|  | 2.  | удельные затраты:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на 1 жителя  | тыс.руб.  |  | 28,9 |  | 25,6 |  | 25,8 |  | 27,3 |  | 26,7 |  | 25,5 |  | 45,4 |  | 44,0 |  | 25,5 |
|  |  | - на 1 кв.м. общей площади квартир жилых домов нового строительства  | тыс.руб.  |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - на 1 га территории  | тыс.руб.  |  | 793,8 |  | 105,0 |  | 70,5 |  | 50,0 |  | 45,3 |  | 69,6 |  | 91,4 |  | 105,2 |  | 103,7 |

 \* отсутствие или нехватка информации

(5,0) в границах населенных пунктов

2,0 вне границ населенных пунктов